

KUHN Italia S.r.l. – Via Cerca per Colturano, 8 - 20077 Melegnano (MI) Italy

🕿 02 - 982161 – Fax. 02 - 98230362 – [www.kuhn.it](http://www.kuhn.it)

##### COMUNICATO STAMPA

**HR 6040 R / HR 8040 R: aumentate la vostra produttività in tutta sicurezza!**

I nuovi erpici rotanti ripiegabili HR 6040 R e HR 8040 R (con larghezze di lavoro di 6 e 8 m rispettivamente) si rivolgono innanzi tutto ai contoterzisti e alle grandi aziende che ricercano una **produttività elevata** e soluzioni per **preparare i letti di semina in modo efficiente e in tutta sicurezza, indipendentemente dalla tipologia di terreno**, per lavorazioni profonde o superficiali, primaverili o autunnali e in condizioni asciutte o umide.

La concezione di questi erpici rotanti a “grande larghezza” risponde ad elevati criteri di **affidabilità** e **produttività**, per far fronte alle esigenze di lavoro più impegnative.

Questi 2 nuovi modelli sono infatti muniti di serie di una **centralina di controllo** collocata in cabina che avvisa l’operatore in caso di disinnesto di uno dei limitatori di coppia e informa sulle temperature dell’olio nei 3 carter della macchina.

Allo stesso modo, per un lavoro in tutta serenità anche nelle condizioni più intensive, sono state adottate tutte le misure per assicurare la **massima affidabilità**. Tutti gli organi (scatola centrale e carter laterali **con circolazione forzata d’olio**, cassone, trasmissione dei rotori, attacco, ecc.) e la trasmissione dei modelli HR 6040 R e HR 8040 R sono stati progettati in modo da poter essere azionati da trattori con potenza fino a 460 e 500 CV rispettivamente.

L’**elevata produttività** (fino di 100 ha al giorno) è legata alla notevole **larghezza di lavoro** di questi nuovi modelli, ma non solo ad essa. L’**adattamento della macchina** alle diverse condizioni del suolo è stata **fortemente facilitata**, contribuendo così attivamente all’ottimizzazione dei rendimenti e alla qualità del letto di semina ottenuto. In particolare, mediante le **regolazioni idrauliche della profondità di lavoro e della barra livellatrice** direttamente dalla cabina del trattore.

Nessun compromesso sulla **qualità di preparazione del letto di semina**, gli elementi fondamentali sono tutti presenti:

* 3,5 rotori/m, la soluzione ideale anche per il lavoro su terreno sassoso o in presenza di molti residui colturali: viene evitato l’accumulo di pietre a fondo campo
* Barra livellatrice regolabile, per uno sminuzzamento su misura e regolazioni rapide, indipendentemente dalla profondità di lavoro.
* Regime di rotazione dei rotori regolabile che arriva oltre i 500 rpm, per uno sminuzzamento efficiente anche su terreni argillosi molto asciutti
* Ampia gamma di equipaggiamenti, rompitracce, rulli ecc., per adattarsi a tutte le condizioni di lavoro.

I modelli HR 6040 R e HR 8040 R completano la gamma degli erpici rotanti KUHN, che oggi va da 1,2 a 8 m di larghezza di lavoro per trattori da 80 a 500 CV di potenza.

Agosto 2016